**Мероприятия**

**по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов АО «КемВод»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Степень опасности режима НМУ** | **Цех, участок** | **Мероприятия** | **Снижение мощности загрязняющих веществ при выполнении мероприятий, г/с** |
| I режим | АЗС | 1. Произведена закачка бензина в резервуары из автоцистерны самотеком (без использования насоса). | 1,46485 |
| Гаражи-стоянки | 1. Сокращено количество автомобилей, выезжающих из гаража в течение 1 часа. | 0,22212 |
| Площадка для хранения инертных материалов | 1. Исключена отгрузка инертных материалов с площадки (исключена работа погрузчика). | 0,23824 |
| Ремонтно-механический цех | 1. Не используется при окрасочных работах ацетон. | 1,25 |
| II режим | АЗС | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I режиму. | 1,46485 |
| Гаражи-стоянки | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I режиму. 2. Дополнительно сокращено количество автомобилей, выезжающих из гаража в течение 1 часа. | 0,41651 |
| Площадка для хранения инертных материалов | 1. Исключены погрузочно-разгрузочные работы на площадке хранения инертных материалов. | 0,28465 |
| Ремонтно-механический цех | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I режиму. | 1,25 |
| III режим | АЗС | 1. Исключена закачка бензина в резервуары из автоцистерн. Осуществляется закачка бензина только в баки автомобилей. | 2,71943 |
| Гаражи-стоянки | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I и II режиму. 2. Дополнительно сокращено количество автомобилей, выезжающих из гаража в течение 1 часа. | 0,49054 |
| Площадка для хранения инертных материалов | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I и II режиму. | 0,28465 |
| Ремонтно-механический цех | 1. Выполнен комплекс мероприятий по I режиму. | 1,25 |